高新公交2024年文曲路高压配电房绝缘垫采购及安装要求

我司配电室为10KV高压配电室，现采购地面绝缘橡胶垫，须符合《HG T 2949-2023》要求，安装前提交绝缘橡胶垫合格检测结果。质保时间要求：1年。

详细尺寸及颜色要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 厚度/毫米 | 宽度/米 | 总长度/米 | 颜色 |
| 5 | 1 | 100 | 红色 |